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Слесарный участок (Вариант специалистов ЗАО «Сфера-Сервис»)

· 1.Подъемник 

· 2.Верстак с тисками 

· 3.Комплект ручного инструмента в тележке 

· 4.Мойка деталей передвижная 

· 5.Установка для заправки масла 

· 6.Универсальная установка для слива и отсоса масла 

· 7.Пресс гидравлический 

· 8.Кран гаражный 

· 9.Станок для проточки тормозных дисков 

· 10.Стойка трансмиссионная гидравлическая 

· 11.Установка для прокачки тормозной системы 

· 12.Устройство для вытяжки отработавших газов 

· 13.Пневмогайковерт с набором ударных головок 

· 14.Набор для промывки системы охлаждения и замены охлаждающей жидкости 

· 15.Приспособление для сжатия пружин подвески 

· 16.Прибор проверки герметичности системы охлаждения

Ремонт ходовой части, замена масла и технологических жидкостей, оценка износа тормозной системы и системы отвода и глушения выхлопных газов, работы по обслуживанию сцепления и ремонту коробки передач, эти и многие другие проблемы решаются на современном автосервисе при помощи "Слесарного поста". Большое количество комплектаций и вариантов оснащения слесарного поста невозможно описать в короткой статье. Остановимся только на "ключевых" позициях. Во-первых, подъемник, чаще всего двухстоечный, который решает большинство проблем, связанных с удобством доступа к узлам и агрегатам автомобиля. Далее, естественно, комплект ручного слесарного инструмента, слесарный верстак или инструментальная телега для его хранения. Если автосервис ставит перед собой задачи универсального обслуживания, т.е. готов принять для ремонта автомобиль любой марки и любого года выпуска, то комплект универсального инструмента нужно дополнить специальными приспособлениями или нестандартными ключами (например, головки ТОRХ). Услуга замены масла и технологических жидкостей подразумевает наличие установок для дозации и забора масла, установки для прокачки тормозов, набора ключей для масляных пробок, прибора проверки радиатора и т.д. Кроме того, необходим гаражный кран и трансмиссионный домкрат для вывешивания двигателей, коробок передач, пресс для запрессовки и выпрессовки подшипников, приспособления для сжатия пружин и так далее. Для качественного обслуживания заказчика понадобится комплект накидок на сиденья и крылья, разовых ковриков на пол и пленок на руль. Еще раз напомнив об огромном количестве вариантов комплектации, тем не менее, можно говорить о том, что стоимость "слесарного поста" в вышеперечисленной комплектации на Российском рынке в настоящий момент колеблется от 5 до 10 тысяч долларов США. Следует особо отметить, что срок службы (5-10 лет) и универсальность в плане обслуживания позволяют автосервису быть полностью уверенным в окупаемости и рентабельности слесарного поста. Минимальный размер помещения для установки и нормальной работы поста • 4м х 7м при высоте не менее 4.5 м. Если размеры помещения не позволяют использовать двухстоечный подъемник, можно воспользоваться ножничным. В этом случае размеры рабочего места сократятся и составят 3.8м х 6м. Важно не забывать о своевременном обслуживании оборудования слесарного поста и соблюдении норм его эксплуатации. Две составляющие успеха на этом участке современного автосервиса - оптимальный подбор оборудования для слесарного поста и квалификация специалистов, которые на нем работают.
Данная планировка представлена специалистами компании ЗАО «Сфера-Сервис».
Планировка автосервиса
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